Model: Gunter Kramer
XML routine : Jordan Moore
Panels and gauges: O. PICARD (hal986@helicoptere-avis.com)


Préalable:
Procèdure d' initialisation du BO105

Lancer FS2004 et sélectionner le vol Meigs Field.
Vous êtes dans le Cessna moteur en marche.
Sélectionner le BO105.
Cliquer sur l' opercule Helicoptere-avis cachant sur le triple tachymètre.
Les turbines du BO105 se coupent.
Ouvrir le panel du Throttle.
Descendre les 2 manettes de puissance en butée (tiret vert).
Cliquer sur "IDLE STOP" côté "1" puis descendre la manette de puissance turbine 1 à 0 (tiret rouge).
Cliquer sur "IDLE STOP" côté "2" puis descendre la manette de puissance turbine 2 à 0 (tiret rouge).
Placer votre BO105 sur le terrain que vous souhaitez.
Sauvegarder le vol.

Votre BO105 est maintenant initialisé.

Les procédures de démarrage et d' arrêt des turbines:

http://helicoptere-avis.info/HAL986/BO105/MBB_BO105_Procedure_demarrage.wmv 

http://helicoptere-avis.info/HAL986/BO105/MBB_BO105_Procedure_coupure_turbines.wmv

A consommer sans modération

Bon Vol

http://helicoptere-avis.com

